**Kurzanleitung: Beleuchteter Weihnachtsbaum**

### ****Was ist das?****

Dieser beleuchtete Weihnachtsbaum ist ein Dekoobjekt mit individuell einstellbarer Beleuchtung.

Er bietet die Möglichkeit, die Helligkeit sowie die Farbtemperatur (warmweiß bis kaltweiß) nach Wunsch anzupassen.

### ****Bedienung****

* **Einschalten:** Der Baum startet automatisch mit einer voreingestellten warmweißen Beleuchtung bei 33% Helligkeit.
* **Modus wechseln:** Durch Drücken des Tasters kann zwischen zwei Modi gewechselt werden:
  + **CCT-Modus:** Die Farbtemperatur kann mit dem Drehregler stufenlos von warmweiß zu kaltweiß geändert werden.
  + **Dimm-Modus:** Die Gesamthelligkeit kann stufenlos eingestellt werden, wobei das Verhältnis zwischen warmweiß und kaltweiß erhalten bleibt.
* **Ausschalten:** Der Baum kann einfach vom Strom getrennt werden oder mit dem rückseitig montierten Schalter abgeschaltet werden.

### ****Technische Details****

* **Stromversorgung:** USB (5V, 1A)
* **Stromverbrauch:**
  + Standard nach dem Einschalten: **0,4 Watt**
  + Kaltweiß bei maximaler Helligkeit: **2,0 Watt**

### ****Hinweise****

* Der Drehregler befindet sich im Schneemann vor dem Baum.
* Das Gerät merkt sich die Einstellungen nicht nach dem Ausschalten!
* Der Drehregler wird erst aktiv, wenn eine deutliche Veränderung vorgenommen wird.
* Die LEDs sind energiesparend und können dauerhaft betrieben werden.

Viel Freude mit dem beleuchteten Weihnachtsbaum!